江苏师范大学消防器材普查登记表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位： 单位责任人： 联系人电话： 检查人员： 检查日期：** |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目** | **品牌型号** | **配置点位** | **配置（生产）日期** | **数量** | **检查情况** | **责任人** | | **灭火器具（含气体灭火系统）** | **例：**科达-MFZ/ABC4  **例：**淮海-MT/2 | **例:**泉山校区学教22号楼1层中108室  **例:**云龙校区学宿7号楼1层中104室旁边消防箱内 | **例：**2010年6月  **例：**模糊无法辨认 | **例：**6  **例：**2 | **例：**1、正常2.老旧、褪色、生锈、腐蚀严重、掉压红线区等 | 张三 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **消防**  **水带** | **例：**恒龙-8-65-25 | **例：**泉山校区学教22号楼1层中108旁室内栓箱  **例**：云龙校区学宿7号楼1层中104室旁室内栓箱 | 例：2011年6月  例：模糊无法辨认 | **例:** 1 | **例：**1.正常2.发霉、老化、僵硬、破损、漏水等 |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **消防应急照明灯** | **例：**泰源-TY-06-B | **例：**云龙校区公寓1号楼2层走廊中段墙壁顶部  **例：**泉山校区教8号楼一层走廊中间楼梯墙壁项部 |  | **例：**1 |  | 李四 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **疏散指示标志** | 例：拿斯特- M-BLZD | **例：**泉山校区公寓23#楼1层走廊中墙壁底部  **例：**泉山校区静远楼1层北走廊东头墙壁底部 | **例：**2014年5月  **例：**模湖无法辨认 |  | **例：**1.正常2、破坏、无电、不亮、破损等。 | 王二 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 备注：1.灭火器检查请参照灭火器瓶体（见灭火器罐体标签-二次充装药粉时间或吊牌-出厂日期时间，统计时请注明是标签时间还是吊牌时间）。  2.消防水带检查请参照水带靠近接扣处的水带上的红色字迹。  3.应急灯检查请充满电后断电，若不亮则表明有故障。  4.疏散指示标志通电后不亮则表明有故障。  5.不同类型的消防器材以楼为单位分点位统计好后，核算总数量。  6.疏散指示标志与消防应急照明灯以楼为单位分点位统计好后，分别核算出正常和有故障的器材的总数量。 |  |

**7.表格可延伸或另制。**